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关于黑龙江嘉喆农业生产资料有限公司

建设项目环境影响报告表的批复
黑龙江嘉喆农业生产资料有限公司：

你单位作为建设单位上报的《黑龙江嘉喆农业生产资料有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经专家评审，批复如下：

一、项目概况及审批意见

该项目属于扩建项目，位于虎林市宝东镇黑龙江嘉喆农业生产资料有限公司院内。主要建设内容：新建硫酸铵生产车间1间，内设硫酸铵造粒生产线1条，设置筛分机、对辊挤压造粒机和打包机各1台；新建危险废物贮存库1座。办公室、宿舍、供、排水等工程依托现有。配套建设布袋除尘器、减振降噪等环保设施。项目总投资800万元，其中环保投资40.7万元。

根据黑龙江绿夏环保科技有限公司编制的项目《报告表》的评价结论和专家技术评审意见，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项措施、稳定达标排放的前提下，从生态环保角度分析，我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

二、项目在施工期和运营期需重点做好生态环境保护

（一）加强施工期环境管理，落实各项环境保护措施

施工厂界设置围挡，定期洒水抑尘。使用预拌混凝土，运输车辆加盖篷布，及时冲洗。无组织粉尘要符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值要求。选用低噪声设备，合理安排施工时间，夜间禁止施工。施工噪声要符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求。施工废水收集沉淀，用于抑尘。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏堆肥。建筑材料以及弃渣及时清运至指定地点处置。

（二）加强运营期环境管理，落实各项环境保护措施

1、落实运营期水污染防治措施

生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。

2、落实运营期大气污染防治措施

车间密闭生产，投料机、造粒机、包装机等生产设备上方安装集气罩，生产粉尘经布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放。有组织颗粒物排放要符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准限值要求，无组织废气要符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

3、落实运营期噪声污染防治措施

合理布局噪声源，选用低噪声设备，高噪设备加装减振器，风机进出口设软管连接，加强设备维护保养。北厂界噪声要符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准限值要求，其他厂界噪声要符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值要求。

4、落实运营期固体废物污染防治措施

废包装袋集中收集，外售综合利用。废布袋厂家回收处理。布袋除尘器收尘回用生产。废润滑油和含油劳保废物（含油抹布和手套等）密闭容器桶集中收集，与废油桶暂存危险废物贮存库，交由有资质单位处置。危险废物贮存库要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设。生活垃圾集中收集后交由市政环卫部门统一处置。

5、落实环境监测

制定环境监测计划，定期开展监测，接受生态环境主管部门的日常监督管理。

三、加强环境风险防范

要制定环境风险和事故应急预案，加强各类突发环境事件的应急处置，及时控制污染事故发生。

四、你单位应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法申请取得排污许可手续。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。

六、由鸡西市虎林生态环境保护综合执法队负责该项目环保“三同时”情况的监督检查工作。

七、本批复仅表明该项目的生态环境保护要求，建设单位在项目开工前应依法取得其他有关部门的合法批件，确保项目的实施符合相关法律法规的规定。
                           鸡西市虎林生态环境局

                                  2026年8月20日
鸡西市虎林生态环境局办公室            2026年8月20日印发
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